**SEQUÊNCIA DE ABASTECIMENTO DAS CÉLULAS DE SOLDA DE ROTOR E BALANCEAMENTO DE ROTOR**

**1°** - PCP gera ordens de serviço e envia para o responsável montar e programar os NESTING de corte.

**2°** - PCP informa ao almoxarifado com 1 dia de antecedência as OS que serão cortadas no NESTING

**3°** - ALMOXARIFADO realiza as separações dos cones de rotor das respectivas OS que serão cortadas no NESTING e envias estes componentes ao setor de Solda Robotizada.( realizar as devidas baixas deste componente nas OSs).

**4°** - ALMOXARIFADO realiza a separação dos CUBOS + EIXOS+CHAVETAS dos equipamentos que serão cortados no NESTING e envia para o setor de BALANCEAMENTO. (realizar as devidas baixas destes componentes nas OSs).