[https://sicflux.com.br/produto/fhb/](https://sicflux.com.br/produto/fhb/" \t "_blank)

INSERIR TABELA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **MODELO** |
|  | | **680** |
| Vazão máxima | m³/h | 725 |
| CFM | 426 |
| Frequência [Hz] | | 50 / 60 |
| Potência Motor [W] | | 173 |
| Potência Total Absorvida [W] | | 182 |
| Nível de Ruído [dBa] | | 44 |
| Tensão [V] | | 1~230 |
| Pressão Máxima [mmca] | | 76 |
| Bocal Ret. / Red. [mm] | | 210x375 / Ø200 |
| Peso [Kg] | | 35 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FH 680 - G4/M5** | |  | **FHB 680 - G4+F8** | |  | **FHB 680 - F8** | |
| **Vazão  (m³/h)** | **Pressão total (mmca)** |  | **Vazão  (m³/h)** | **Pressão total (mmca)** |  | **Vazão  (m³/h)** | **Pressão total (mmca)** |
| 725 | 0 |  | 600 | 0 |  | 610 | 0 |
| 636 | 10 |  | 524 | 11 |  | 485 | 18 |
| 552 | 24 |  | 451 | 21 |  | 375 | 30 |
| 434 | 33 |  | 382 | 31 |  | 265 | 42 |
| 359 | 39 |  | 334 | 41 |  | 114 | 54 |
| 277 | 47 |  | 278 | 51 |  | 0 | 65 |
| 198 | 56 |  | 200 | 61 |  |  |  |
| 99 | 65 |  | 0 | 77 |  |  |  |
| 0 | 73 |  |  |  |  |  |  |

Gráfico, Gráfico de linhas

Descrição gerada automaticamente

**CARACTERÍSTICAS DE OPERAÇÃO**

* São ultracompactos com perfil extremamente baixo, perfeito para aplicações com pouco espaço e entre forros;
* Silenciosos;
* Baixo consumo de energia;
* Podem ser instalados na vertical ou horizontal;
* Temperatura de trabalho (-40ºC + 65ºC);
* Não necessita de polias e correias;
* Fácil acesso aos filtros pelas laterais;
* Fácil acesso à manutenção;
* Tampa superior com acesso total ao equipamento.

**CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVA**

* Construído com chapa galvanizada e com vedação especial nas juntas e tampa de acesso;
* Bocais de aspiração e descarga retangulares para facilitar a conexão com os dutos do sistema de ventilação;
* Revestido internamento com manta termoacústica;
* Opções de filtragem G4, M5, F8 e F9. São respeitadas área e velocidade de face do filtro, limitada a 2,5 m/s;
* Acabamento natural galvanizado;
* Fechos rápidos metálicos;

**Opcionais**

* Tampa com bocal circular com diâmetro de 200mm.